Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж»
УТВЕРЖДАЮ: генеральный директор ____________ Иванов Иван Иванович, 01.03.2026
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № {{field.instruction_no}}
для монтажника систем вентиляции
Подразделение (участок): участок инженерных систем СМУ-3. Объект производства работ: строительная площадка жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 1.
Основание: статья 214 Трудового кодекса Российской Федерации и Основные требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, утверждённые приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н.
г. Москва	«12» марта 2026 г.
1. Общие требования охраны труда
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда для монтажника систем вентиляции и обязательна для исполнения всеми работниками, выполняющими указанные работы на объектах работодателя.
1.2. Назначение и область применения
1.2.1. Инструкция разработана с учётом вида выполняемых работ, применяемого оборудования и условий труда на объекте строительная площадка жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 1 и применяется наряду с проектом производства работ и технологическими картами.
1.2.2. Требования инструкции распространяются на работников подразделения участок инженерных систем СМУ-3, а также на работников подрядных организаций, привлечённых к аналогичным работам на территории объекта, если договором не установлено иное.
1.2.3. При выполнении работ, не описанных в настоящей инструкции, работник руководствуется указаниями непосредственного руководителя и действующими у работодателя инструкциями по соответствующим видам работ.
1.3. Допуск к самостоятельной работе
1.3.1. К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, признанные годными к выполнению порученной работы по состоянию здоровья.
1.3.2. Порядок медицинского допуска: предварительный при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.
1.3.3. Работник допускается к самостоятельной работе после вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ, обучения оказанию первой помощи и применению средств индивидуальной защиты, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.
1.3.4. Работник, не прошедший в установленном порядке обучение и проверку знания требований охраны труда либо обязательный медицинский осмотр, к работе не допускается и отстраняется от работы на весь период до устранения обстоятельств, послуживших основанием для отстранения.
1.4. Обучение по охране труда, инструктажи и проверка знаний
1.4.1. Обучение по охране труда проводится по программе: программа обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности с отработкой практических навыков, 40 часов.
1.4.2. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже одного раза в три месяца, внеплановый — при изменении технологии производства работ, введении новых нормативных требований, после несчастного случая и по требованию должностных лиц органов государственного надзора.
1.4.3. Целевой инструктаж проводится перед выполнением разовых работ, работ повышенной опасности и работ, на которые оформляется наряд-допуск.
1.4.4. Проведение инструктажей регистрируется с указанием даты, вида инструктажа и подписей инструктируемого и инструктирующего работников.
1.5. Опасные и вредные производственные факторы
1.5.1. При выполнении строительных работ на работника могут воздействовать движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, перемещаемые и падающие с высоты предметы, инструмент и материалы.
1.5.2. К факторам рабочей среды относятся расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли или перекрытия, возможность обрушения грунта, конструкций и штабелей, повышенные уровни шума и вибрации, запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны.
1.5.3. Опасность представляют также электрический ток, повышенная или пониженная температура воздуха и поверхностей оборудования, недостаточная освещённость рабочей зоны, острые кромки и заусенцы, физические перегрузки при подъёме и перемещении тяжестей.
1.5.4. Дополнительные факторы, характерные для конкретного рабочего места: Работа на приставных подмостях на отметке до 4,5 м; острые кромки оцинкованной стали; шум перфоратора до 95 дБА; пыль при штроблении бетона.
1.6. Средства индивидуальной защиты
1.6.1. Работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты по единым типовым нормам с учётом результатов специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков за счёт средств работодателя.
1.6.2. Комплект средств индивидуальной защиты работника: костюм для защиты от общих загрязнений и механических воздействий, ботинки кожаные с защитным подноском, каска защитная, очки открытые, перчатки с полимерным покрытием, наушники противошумные.
1.6.3. Перед применением работник осматривает средства защиты, проверяет их целостность, наличие маркировки и сроки периодических испытаний.
1.6.4. Повреждённые средства защиты и средства защиты с истёкшим сроком испытаний применять запрещается.
1.6.5. Работа без предусмотренных средств индивидуальной защиты, а также нахождение на строительной площадке без защитной каски и сигнальной одежды повышенной видимости не допускаются.
1.7. Правила поведения на строительной площадке
1.7.1. Работник соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда и отдыха, требования пожарной безопасности и электробезопасности.
1.7.2. Передвигаться по территории объекта следует только по обозначенным проходам, переходным мостикам и лестницам.
1.7.3. Проход и нахождение в опасных зонах, обозначенных сигнальным ограждением и знаками безопасности, запрещены.
1.7.4. Курение допускается только в местах, специально отведённых и оборудованных работодателем.
1.7.5. Появление на объекте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения запрещено.
1.7.6. Приём пищи производится в бытовых помещениях.
1.7.7. Принимать пищу и хранить продукты в зоне производства работ, в том числе рядом с лакокрасочными материалами и химическими веществами, не допускается.
1.8. Обязанности работника в области охраны труда
1.8.1. Работник обязан соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты и выполнять только ту работу, по которой он прошёл обучение и к которой допущен.
1.8.2. Работник обязан немедленно извещать непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве и об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания.
1.8.3. Работник обязан проходить обязательные медицинские осмотры, обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в установленные работодателем сроки.
1.8.4. Самостоятельно устранять неисправности оборудования, электропроводки и приспособлений работник вправе только при наличии соответствующей квалификации и допуска к таким работам.
1.9. Права работника в области охраны труда
1.9.1. Работник имеет право на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда, и на получение достоверной информации об условиях труда, существующих профессиональных рисках и мерах защиты от их воздействия.
1.9.2. Работник вправе отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда — до устранения такой опасности, известив об этом непосредственного руководителя.
1.9.3. Работник вправе обращаться к работодателю, в органы государственного надзора и в профессиональный союз по вопросам охраны труда и участвовать в расследовании происшедшего с ним несчастного случая.
1.9.4. Отказ работника от выполнения работ при возникновении опасности для его жизни и здоровья не влечёт привлечения его к дисциплинарной ответственности.
2. Дополнительные требования по виду выполняемых работ
2.1. Настоящий раздел применяется дополнительно к общим требованиям охраны труда и определяется группой работ, к которой отнесена профессия работника: Отделочные, малярные и изоляционные работы.
2.2. Отделочные, малярные и изоляционные работы
2.2.1. Приготовление и применение окрасочных и клеевых составов, мастик и грунтовок производится при работающей приточно-вытяжной вентиляции.
2.2.2. При работе с составами, выделяющими вредные вещества, применяются респираторы или противогазы соответствующей марки.
2.2.3. Штукатурные, малярные и изоляционные работы на высоте выполняются с инвентарных подмостей и передвижных сборно-разборных вышек-тур, имеющих сплошной настил и ограждение.
2.2.4. Применение случайных опор, ящиков и бочек запрещено.
2.2.5. При механизированном нанесении растворов и красок работник проверяет исправность шлангов, соединений и предохранительных клапанов, не допускает перегибов шланга и не направляет сопло в сторону людей.
2.2.6. Тара из-под лакокрасочных материалов хранится плотно закрытой в отведённом месте, промасленная ветошь собирается в металлический ящик с крышкой и удаляется с рабочего места по окончании смены.
2.3. Каменные, бетонные, арматурные и плотницкие работы
2.3.1. Кладка стен производится с инвентарных подмостей или лесов.
2.3.2. Высота кладки над уровнем рабочего настила не должна превышать значений, установленных проектом производства работ, а выполнение кладки с приставных лестниц запрещено.
2.3.3. При заготовке и установке арматуры работник применяет защитные очки и защитные перчатки, выступающие концы стержней ограждает или закрывает колпаками.
2.3.4. Резка и гнутьё арматуры выполняются на исправных станках с установленными ограждениями.
2.3.5. До укладки бетонной смеси проверяются устойчивость опалубки, поддерживающих лесов и креплений.
2.3.6. Глубинные вибраторы применяются с исправной изоляцией питающего кабеля, при перерывах в работе вибратор отключается от сети.
2.3.7. При плотницких работах ручной и электрифицированный инструмент содержится в исправном состоянии.
2.3.8. Деревообрабатывающие станки применяются только с установленными ограждениями режущего инструмента и расклинивающим ножом.
2.4. Монтажные, электромонтажные и слаботочные работы
2.4.1. Монтаж конструкций, трубопроводов, воздуховодов, кабельных линий и инженерного оборудования выполняется по проекту производства работ и технологической карте под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.
2.4.2. Элементы конструкций и оборудование перемещаются с применением испытанных грузозахватных приспособлений.
2.4.3. Расстроповка допускается только после надёжного закрепления элемента в проектном положении.
2.4.4. Находиться под перемещаемым грузом, а также в зоне возможного падения элементов и инструмента запрещено.
2.4.5. Инструмент переносится в сумке или ящике, укладывать его на элементы монтируемых конструкций не допускается.
2.4.6. Электромонтажные работы в действующих электроустановках выполняются со снятием напряжения, с проверкой отсутствия напряжения указателем и наложением заземления, по наряду-допуску или распоряжению.
2.5. Кровельные работы и работы на покрытиях
2.5.1. К кровельным работам допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте.
2.5.2. Работы выполняются с применением страховочной системы, закреплённой за анкерное устройство или страховочную линию.
2.5.3. До начала работ проверяются прочность несущих конструкций покрытия и наличие ограждения по периметру кровли.
2.5.4. При отсутствии постоянного ограждения устанавливается временное защитное ограждение.
2.5.5. При уклоне кровли более 20 градусов применяются переносные стремянки-трапы шириной не менее 0,3 метра с поперечными планками, закреплённые за конёк кровли.
2.5.6. Материалы и инструмент на кровле складируются с закреплением от сползания и сдувания ветром.
2.5.7. При скорости ветра 15 метров в секунду и более, гололёде, грозе, тумане и снегопаде кровельные работы прекращаются.
2.6. Управление строительными машинами, механизмами и транспортом
2.6.1. К управлению машиной допускается работник, имеющий удостоверение на право управления соответствующим видом техники и прошедший стажировку на рабочем месте.
2.6.2. Перед выездом проверяется техническое состояние машины: тормозная система, рулевое управление, звуковая и световая сигнализация, приборы освещения, зеркала, наличие и исправность ограждений вращающихся частей.
2.6.3. Передвижение и работа машины в охранной зоне линий электропередачи, вблизи котлованов, откосов и подземных коммуникаций производятся по наряду-допуску под руководством ответственного лица.
2.6.4. Перед выходом из кабины рабочий орган опускается на землю, двигатель останавливается, машина затормаживается.
2.6.5. При осмотре и ремонте применяются упоры и страховочные подставки, нахождение под незакреплённым узлом запрещено.
2.7. Земляные, буровые и дорожные работы
2.7.1. Разработка выемок в местах расположения подземных коммуникаций производится по письменному разрешению владельца коммуникаций и в присутствии его представителя.
2.7.2. Применение ударных инструментов в таких местах запрещено.
2.7.3. Стенки котлованов и траншей крепятся инвентарными креплениями либо разрабатываются с откосами допустимой крутизны в соответствии с проектом производства работ.
2.7.4. Спуск в выемку производится по инвентарным лестницам и стремянкам.
2.7.5. При буровых работах перед пуском станка подаётся предупредительный сигнал.
2.7.6. Проверка, очистка и замена бурового инструмента производятся только после полной остановки вращающихся частей.
2.7.7. Дорожные работы выполняются в сигнальной одежде повышенной видимости на огражденном и обозначенном дорожными знаками участке.
2.7.8. При работе с горячими асфальтобетонными смесями и битумом применяются термостойкие перчатки, спецобувь и защитные очки.
2.8. Геодезические и инженерно-изыскательские работы
2.8.1. Геодезические измерения на действующей строительной площадке выполняются по согласованию с ответственным производителем работ и с учётом установленных границ опасных зон.
2.8.2. При работе вблизи проезжей части, железнодорожных путей и в зоне работы техники применяется сигнальная одежда повышенной видимости, место работы обозначается переносным ограждением и знаками.
2.8.3. При установке приборов на штативах проверяется устойчивость опор и надёжность крепления прибора.
2.8.4. Работа на откосах, бортах котлованов и на кровле выполняется с применением средств защиты от падения с высоты.
2.8.5. При переноске реек, вех и штативов вблизи воздушных линий электропередачи они переводятся в горизонтальное положение, приближение на опасное расстояние к токоведущим частям не допускается.
2.9. Погрузочно-разгрузочные, стропальные и такелажные работы
2.9.1. К стропальным работам допускается работник, обученный по профессии стропальщика и аттестованный в установленном порядке.
2.9.2. До строповки определяется масса груза, подбираются стропы с учётом числа ветвей и угла их наклона.
2.9.3. Применение стропов без бирки, с обрывом прядей, с деформированными крюками и трещинами не допускается.
2.9.4. Подъём груза производится сначала на высоту 200–300 миллиметров с проверкой правильности строповки и надёжности действия тормоза.
2.9.5. Нахождение людей под грузом и в зоне его возможного падения запрещено.
2.9.6. Складирование грузов производится на подготовленных площадках с соблюдением габаритов проходов и предельной высоты штабеля.
2.9.7. Растаскивать груз волоком и подтягивать его косым натяжением каната запрещено.
2.10. Специфические требования, установленные работодателем
2.10.1. Помимо требований настоящего раздела работник соблюдает требования, учитывающие специфику выполняемых им работ и применяемого оборудования: Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали диаметром до 800 мм на отметке до 4,5 м с передвижных подмостей; сборка фланцевых соединений; пусконаладка приточных установок мощностью до 15 кВт.
2.10.2. При расхождении между настоящей инструкцией, проектом производства работ и руководством по эксплуатации оборудования применяется требование, обеспечивающее более высокий уровень безопасности работника.
3. Требования охраны труда перед началом работы
3.1. Перед началом работы работник получает задание у непосредственного руководителя и уточняет порядок его безопасного выполнения, границы опасных зон и порядок взаимодействия со смежными бригадами.
3.2. Подготовка средств индивидуальной защиты
3.2.1. Работник надевает исправную специальную одежду и специальную обувь, застёгивает их на все застёжки, заправляет свободные концы, убирает волосы под головной убор и надевает защитную каску с застёгнутым подбородочным ремнём.
3.2.2. Проверяются комплектность и исправность остальных средств индивидуальной защиты, предусмотренных для выполняемой работы, в том числе защитных очков, средств защиты органов дыхания и слуха.
3.3. Осмотр и подготовка рабочего места
3.3.1. Работник осматривает рабочее место, убирает посторонние предметы и строительный мусор, освобождает проходы и подходы к средствам пожаротушения и электрическим щитам.
3.3.2. Проверяются достаточность освещения рабочей зоны, наличие и целостность ограждений, знаков безопасности и сигнальных лент, устойчивость лесов, подмостей, стремянок и настилов.
3.3.3. При работе в зоне действия других бригад и механизмов уточняются границы опасных зон, порядок подачи сигналов и очерёдность выполнения операций.
3.4. Проверка оборудования, инструмента и приспособлений
3.4.1. Работник проверяет исправность оборудования, инструмента, приспособлений и грузозахватных средств, наличие защитных ограждений, блокировок и заземления, а также сроки очередных испытаний.
3.4.2. Ручной инструмент осматривается на отсутствие трещин, заусенцев и сколов и на надёжность насадки на рукоятку.
3.4.3. Неисправный инструмент заменяется и к применению не допускается.
3.4.4. При приёме смены работник знакомится с записями о неполадках, имевших место в предыдущую смену, и о принятых мерах по их устранению.
3.5. Действия при выявлении нарушений до начала работы
3.5.1. Об обнаруженных неисправностях и нарушениях требований охраны труда работник сообщает непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступает.
3.5.2. Если нарушение может быть устранено собственными силами и его устранение не связано с ремонтом оборудования и электропроводки, работник устраняет нарушение до начала работы.
4. Требования охраны труда во время работы
4.1. Во время работы работник выполняет только порученную работу и применяет безопасные приёмы и способы, предусмотренные технологической картой, проектом производства работ и настоящей инструкцией.
4.2. Организация рабочего места и порядок выполнения работ
4.2.1. Рабочее место содержится в чистоте, материалы и инструмент размещаются так, чтобы исключить их падение и не загромождать проходы и проезды.
4.2.2. При перерывах в работе оборудование отключается, инструмент убирается, незакреплённые элементы конструкций закрепляются или опускаются на устойчивое основание.
4.2.3. Передавать выполнение порученной работы другим лицам, в том числе необученным и посторонним, работник не вправе.
4.3. Взаимодействие со смежными участками и техникой
4.3.1. Работник соблюдает установленную на объекте схему движения транспорта и пешеходов и не входит в зону работы машин и механизмов без согласования с их машинистом.
4.3.2. При совместной работе нескольких работников порядок подачи сигналов согласуется заранее, операции выполняются только по сигналу ответственного лица.
4.3.3. О каждом случае появления посторонних лиц в опасной зоне работник сообщает руководителю работ и принимает меры к выводу их из зоны.
4.4. Действия, запрещённые во время работы
4.4.1. Работать на неисправном оборудовании, а также на оборудовании со снятыми либо неисправными ограждениями, блокировками и заземлением запрещается.
4.4.2. Снимать и переносить сигнальные ограждения, знаки безопасности и защитные настилы без разрешения руководителя работ не допускается.
4.4.3. Оставлять без надзора работающее оборудование, подключённый к сети электроинструмент и открытые проёмы в перекрытиях запрещается.
4.4.4. Выполнять работу в состоянии утомления, в болезненном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических средств и лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, запрещается.
4.5. Контроль состояния здоровья и режим труда
4.5.1. Работник соблюдает установленные режимы труда и отдыха, использует перерывы для отдыха и приёма пищи в отведённых для этого местах.
4.5.2. При появлении признаков ухудшения самочувствия, головокружения, боли, а также при получении даже незначительной травмы работник прекращает работу и сообщает об этом непосредственному руководителю.
4.5.3. О каждой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, работник немедленно извещает непосредственного руководителя и при необходимости покидает опасную зону.
5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
5.1. К аварийным ситуациям относятся обрушение конструкций и грунта, падение груза, отказ грузоподъёмного механизма, поражение электрическим током, возгорание, загазованность, а также иные события, создающие угрозу жизни и здоровью людей.
5.2. Общие действия при возникновении аварийной ситуации
5.2.1. Работник немедленно прекращает работу, отключает оборудование и электроинструмент, выводит людей из опасной зоны и сообщает о случившемся непосредственному руководителю по телефону +7 495 123-45-67.
5.2.2. При наличии риска для жизни и здоровья работник покидает опасную зону и в дальнейшем действует по указанию ответственного руководителя работ.
5.2.3. Меры по устранению аварийной ситуации собственными силами принимаются только при отсутствии угрозы для жизни и при наличии у работника соответствующей подготовки и допуска к таким работам.
5.3. Действия при несчастном случае
5.3.1. При несчастном случае работник принимает меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на пострадавшего и оказывает ему первую помощь.
5.3.2. При необходимости вызывается скорая медицинская помощь по телефону 103 или 112, о происшествии незамедлительно сообщается непосредственному руководителю.
5.3.3. Обстановка на месте происшествия сохраняется до начала расследования в том состоянии, в котором она была на момент события, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведёт к развитию аварии.
5.3.4. Аптечка для оказания первой помощи находится: бытовое помещение производителя работ на первом этаже, шкаф с обозначением «Аптечка».
5.4. Порядок оказания первой помощи
5.4.1. Оказывающий первую помощь оценивает обстановку и обеспечивает безопасные условия её оказания, затем определяет наличие у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения.
5.4.2. При отсутствии признаков жизни восстанавливается проходимость дыхательных путей и начинается сердечно-лёгочная реанимация чередованием давления руками на грудину и искусственного дыхания до прибытия медицинских работников.
5.4.3. При наружном кровотечении применяются прямое давление на рану, давящая повязка, пальцевое прижатие артерии или кровоостанавливающий жгут с обязательным указанием времени его наложения.
5.4.4. Пострадавшему придаётся оптимальное положение тела, состояние его сознания, дыхания и кровообращения контролируется до передачи бригаде скорой медицинской помощи.
5.5. Действия при пожаре и загазованности
5.5.1. При обнаружении признаков горения работник сообщает по телефону 101 или 112 и непосредственному руководителю, называя адрес объекта, место возгорания и свою фамилию.
5.5.2. Принимаются меры к эвакуации людей, отключается электрооборудование, производится тушение первичными средствами пожаротушения.
5.5.3. При невозможности тушения опасная зона покидается по путям эвакуации.
5.5.4. При тушении пеной, порошком или углекислотой струя не направляется на людей.
5.5.5. Электроустановки под напряжением тушатся только углекислотными или порошковыми огнетушителями.
5.5.6. При появлении запаха газа работы прекращаются, источники огня и электроприборы не включаются и не выключаются, помещение проветривается, вызывается аварийная служба газового хозяйства.
6. Требования охраны труда по окончании работы
6.1. По окончании смены работник завершает выполняемые операции в безопасной последовательности и приводит рабочее место в состояние, исключающее возникновение опасности для других работников.
6.2. Остановка оборудования и уборка рабочего места
6.2.1. Работник отключает оборудование и электроинструмент в порядке, предусмотренном руководством по эксплуатации, и обесточивает переносные светильники.
6.2.2. Материалы, инструмент и приспособления убираются в отведённые места, использованный обтирочный материал складывается в металлический ящик с крышкой.
6.2.3. Рабочее место очищается от мусора и строительных отходов, проходы освобождаются, при необходимости восстанавливаются сигнальные ограждения и знаки безопасности.
6.3. Уход за средствами индивидуальной защиты
6.3.1. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты осматриваются, очищаются и убираются в шкаф для хранения.
6.3.2. Чистка специальной одежды легковоспламеняющимися жидкостями запрещается.
6.3.3. Средства защиты, требующие ремонта, стирки, химической чистки или замены, сдаются ответственному лицу с отметкой в личной карточке учёта выдачи средств индивидуальной защиты.
6.4. Личная гигиена и передача смены
6.4.1. Работник моет руки и лицо тёплой водой с мылом, при необходимости принимает душ.
6.4.2. Обо всех неисправностях и замечаниях, выявленных в течение смены, и о принятых мерах работник сообщает непосредственному руководителю и делает запись в сменном журнале.
6.4.3. При сменной работе сменщик знакомится с состоянием оборудования и выявленными неполадками.
6.4.4. При неявке сменщика работник сообщает об этом руководителю работ и действует по его указанию.

Приложение № 1 к документу
Лист ознакомления с инструкцией по охране труда
Работники подразделения участок инженерных систем СМУ-3 ознакомлены с инструкцией по охране труда № ИОТ-014 для монтажника систем вентиляции, экземпляр инструкции получили.
	№
	Фамилия, имя, отчество
	Профессия (должность)
	Дата ознакомления
	Подпись работника

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Приложение № 2 к документу
Перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику
Средства индивидуальной защиты выдаются по единым типовым нормам с учётом результатов специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.
	№
	Наименование средства защиты
	Единица измерения
	Количество на год
	Срок носки
	Отметка о выдаче

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Приложение № 3 к документу
Журнал учёта выдачи инструкций по охране труда
	№
	Дата выдачи
	Номер инструкции
	Наименование инструкции
	Профессия (должность) получателя
	Подпись
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